[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf log-verbose

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf log-verbose <1-3>`

`(config)# no atmf log-verbose`

consoleログまたはpermanentログにおいて、AMFノードの参加・離脱を通知する表示方法を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3>` | 表示方法の種類。
| `3` | 参加・離脱したAMFノードのノード名を、1行ずつ出力する。初期値
| `2` | 1分間に2台以上のAMFノードが参加・離脱した場合、そのノード数のみを1行で集約して出力する。1台のノードの参加・離脱の場合も、フォーマットは同様に出力されるため、ノード名ではなくノード数のみが出力される。
| `1` | consoleログ、permanentログに出力しない。ただし、informationalレベルでは出力されるため、show logコマンド上では確認可能。

### 使用例

■ 表示方法を2に設定する。

    SBx81(config)# atmf log-verbose 2 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf log-verbose（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G