[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 運用・管理 / RADIUSクライアント

本製品はRADIUSクライアントの機能を備えており、外部および内蔵のRADIUSサーバーを利用して各種の認証やアカウンティング（利用記録）を行うことができます。
RADIUSクライアント機能は、以下の用途に使用できます。

- ログイン認証（コンソール、Telnet、SSHパスワード認証、Web GUI）
- OpenVPNクライアント認証
- ISAKMP認証（マルチポイントIPsec、マルチポイントGRE）
- ポート認証（802.1X認証、MACベース認証、Web認証）

> Note

> > 無線LANコントローラー機能では、管理下のアクセスポイント（AP）が無線クライアント認証（WPAエンタープライズ）に使用するRADIUSサーバーを指定するために、以下で説明しているRADIUSクライアント用のコマンドを流用しています。
> > 無線LANコントローラー機能におけるこれらのコマンドの設定方法については、「設定例集」/「無線LANコントローラー（CLI編）」、「設定例集」/「無線LANコントローラー（GUI編）」、radius accounting groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）、radius authentication groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）をご覧ください。

ログイン認証では、ユーザー認証データベースとRADIUSサーバーの併用が可能です（併用時はRADIUSサーバーが利用できない場合のバックアップとしてユーザー認証データベースを使用）。
また、OpenVPNクライアント認証では、RADIUSサーバーのみを使った認証と、RADIUSサーバーとワンタイムパスワード（TOTP/HOTP）を併用する2要素認証が可能です（RADIUSサーバーの代わりにLDAPサーバーも使用可能）。
その他の機能では認証にRADIUSサーバーの使用が必須です。
ここでは、RADIUSクライアントの設定方法だけを述べます。
RADIUSクライアントを利用する各機能の詳細については下記のページをご覧ください。

- ログイン認証 - 「運用・管理」の「ユーザー認証」
- OpenVPN - 「VPN」の「OpenVPN」
- リモートアクセスIPsec（マルチポイントIPsec） - 「VPN」/「IPsec」
- マルチポイントVPN（マルチポイントGRE） - 「VPN」/「マルチポイントVPN」
- ポート認証（802.1X認証、MACベース認証、Web認証） - 「インターフェース」/「ポート認証」

なお、本製品はRADIUSサーバー機能（ローカルRADIUSサーバー）を内蔵しているため、RADIUSクライアントの設定でローカルホスト（127.0.0.1）を指定すれば、本製品単独でRADIUS認証を行うこともできます。RADIUSサーバー機能については「運用・管理」の「RADIUSサーバー」をご覧ください。

## 基本設定

■ 認証に利用するRADIUSサーバーを登録するには、radius-server hostコマンドを使用します。RADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを指定してください。

    awplus(config)# radius-server host 172.16.10.2 key Valid8Me ↓

■ 初期状態では、認証パケットはサーバーのUDPポート1812番、アカウンティングパケットはサーバーの同1813番ポートに送ります。これらのポート番号を変更するには、radius-server hostコマンドのauth-portパラメーター（認証用ポート）とacct-portパラメーター（アカウンティング用ポート）を指定してください。

    awplus(config)# radius-server host 172.16.10.3 auth-port 11812 acct-port 11813 key Fugafuga ↓

■ RADIUSサーバーとの通信に関するパラメーター（応答待ち時間、再送回数など）はradius-server hostコマンドのtimeoutパラメーター、retransmitパラメーターで変更できます。次の例では、応答待ち時間を10秒、再送回数を5回に設定しています。初期設定はそれぞれ5秒と3回です。

    awplus(config)# radius-server host 172.16.10.4 timeout 10 retransmit 5 ↓

■ 複数のRADIUSサーバーを登録する場合は、radius-server deadtimeコマンドで無応答のRADIUSサーバーへの要求送信抑制期間を設定してください。

    awplus(config)# radius-server deadtime 1 ↓

■ RADIUSサーバーの登録を解除するには、radius-server hostコマンドをno形式で実行します。このとき、対象のサーバーをIPアドレスと2つのUDPポートの組で識別するので、初期値以外のポート番号を指定している場合は、ポート番号もあわせて指定してください。

    awplus(config)# no radius-server host 172.16.10.2 ↓
    awplus(config)# no radius-server host 172.16.10.3 auth-port 11812 acct-port 11813 ↓

■ 登録されているRADIUSサーバーの一覧、RADIUSサーバーとの通信に関するパラメーターを表示するには、show radiusコマンドを使用します。

    awplus# show radius ↓
    RADIUS Global Configuration
      Source Interface    : not configured
      Secret Key          :
      Timeout             : 5 sec
      Retransmit Count    : 3
      Deadtime            : 0 min

    Server Host : 127.0.0.1
      Authentication Port : 1812
      Accounting Port     : 1813
      Secret Key          : awplus-local-radius-server

    Server Host/IP       Auth  Acct             Auth           Acct
    Address              Port  Port  VRF        Status         Status
    -------------------------------------------------------------------------
    127.0.0.1            1812  1813             Alive          Unknown

## 登録したRADIUSサーバーの使用

RADIUSサーバーは登録しただけでは使用されません。
各種機能の設定において、RADIUSサーバーを使用するよう指定して初めてRADIUSクライアント機能が働き、登録されているRADIUSサーバーへのアクセスが発生します。
RADIUSサーバーを使用する機能には次のものがあります。

- ログイン認証（コンソール、Telnet、SSHパスワード認証、Web GUI）
- OpenVPNクライアント認証
- ISAKMP認証（マルチポイントIPsec、マルチポイントGRE）
- ポート認証（802.1X認証、MACベース認証、Web認証）

認証用のRADIUSサーバーとアカウンティング用のRADIUSサーバーは個別に設定します。

### 全方式共通のRADIUSサーバーを使う

1台または複数台のRADIUSサーバーをすべての認証方式で共用する場合は、使用するRADIUSサーバーを使用順に登録しておき、各認証機能の設定において、デフォルトの認証サーバーグループ名「radius」を指定するだけです。以下に例を示します。

1. 使用するすべてのRADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを登録します。全方式共通の設定をする場合、ここでの追加順がサーバーの使用順序となります。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.5 key himitsu5 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.6 key himitsu6 ↓

2. 各認証方式を有効化するときに「group radius」を指定します。これは、「radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを登録順に使う」の意味です。

       awplus(config)# aaa authentication login default group radius ↓
       awplus(config)# aaa authentication openvpn default group radius ↓
       awplus(config)# aaa authentication isakmp default group radius ↓
       awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius ↓
       awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group radius ↓
       awplus(config)# aaa authentication auth-web default group radius ↓

3. 各認証方式においてアカウンティングを行いたい場合は、同様にして使用するアカウンティング用RADIUSサーバーを指定します。またこのとき、どのイベント（ログイン、ログオフ）を記録するかも指定します。

       awplus(config)# aaa accounting login default start-stop group radius ↓
       awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius ↓
       awplus(config)# aaa accounting auth-mac default start-stop group radius ↓
       awplus(config)# aaa accounting auth-web default start-stop group radius ↓

   > Note

   > > ISAKMP認証ではアカウンティングを行えません。

これにより、すべての認証方式において、認証要求とアカウンティング要求のいずれにもRADIUSサーバー「172.16.10.5」、「172.16.10.6」を使用するようになります（172.16.10.5が無応答の場合172.16.10.6を試す）。

### 各方式個別のRADIUSサーバーを使う

認証方式ごとにRADIUSサーバーを用意して、個別に認証やアカウンティングを行うこともできます。これは、ユーザー定義の認証サーバーグループを複数作成することで実現します。
ここでは例として、次のように認証方式ごとに異なるRADIUSサーバーを使うための設定を示します。

表 1
認証方式 | 使用するRADIUSサーバー | 共有パスワード
ログイン認証とアカウンティング | 172.16.10.10 | himitsu10
172.16.10.20 | himitsu20
OpenVPN認証 | 172.16.10.11 | himitsu11
172.16.10.21 | himitsu21
ISAKMP認証 | 172.16.10.11 | himitsu11
802.1X認証とアカウンティング | 172.16.10.11 | himitsu11
172.16.10.21 | himitsu21
MACベース認証とアカウンティング | 172.16.10.12 | himitsu12
172.16.10.22 | himitsu22
Web認証とアカウンティング | 172.16.10.13 | himitsu13
172.16.10.23 | himitsu23

1. 使用するすべてのRADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを登録します。各方式個別の設定をするときは、認証サーバーグループの設定時にサーバーの使用順序を指定するので、ここでの追加順序は特に意味を持ちません。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.10 key himitsu10 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.11 key himitsu11 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.12 key himitsu12 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.13 key himitsu13 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.20 key himitsu20 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.21 key himitsu21 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.22 key himitsu22 ↓
       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.23 key himitsu23 ↓

2. 手順1で登録したRADIUSサーバーのうち、ログイン認証で使うものだけを認証サーバーグループ「srv4login」としてグループ化します。
   - aaa group server radiusコマンドで認証サーバーグループ「srv4login」を作成します。同コマンドを実行すると、サーバーグループモードに入ります。

         awplus(config)# aaa group server radius srv4login ↓

   - グループ化対象のRADIUSサーバーをserverコマンドで追加していきます。各方式個別の設定をするときは、ここでの追加順がサーバーの使用順序となります。

         awplus(config-sg)# server 172.16.10.10 ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.20 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

3. 他の機能向けのサーバーグループも同様にして作成します。
   - OpenVPN認証用のサーバーグループ「srv4openvpn」

         awplus(config)# aaa group server radius srv4openvpn ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.11 ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.21 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

   - ISAKMP認証用のサーバーグループ「srv4isakmp」

         awplus(config)# aaa group server radius srv4isakmp ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.11 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

   - 802.1X認証用のサーバーグループ「srv4dot1x」

         awplus(config)# aaa group server radius srv4dot1x ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.11 ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.21 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

   - MACベース認証用のサーバーグループ「srv4mac」

         awplus(config)# aaa group server radius srv4mac ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.12 ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.22 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

   - Web認証用のサーバーグループ「srv4web」

         awplus(config)# aaa group server radius srv4web ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.13 ↓
         awplus(config-sg)# server 172.16.10.23 ↓
         awplus(config-sg)# exit ↓

4. 各認証方式を有効化するときに「group サーバーグループ名」を指定します。これは、該当認証方式において「指定したサーバーグループ所属のRADIUSサーバーを使う」の意味です。

       awplus(config)# aaa authentication login default group srv4login ↓
       awplus(config)# aaa authentication openvpn default group srv4openvpn ↓
       awplus(config)# aaa authentication openvpn default group srv4isakmp ↓
       awplus(config)# aaa authentication dot1x default group srv4dot1x ↓
       awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group srv4mac ↓
       awplus(config)# aaa authentication auth-web default group srv4web ↓

5. 各認証方式においてアカウンティングを行いたい場合は、同様にして使用するアカウンティング用RADIUSサーバーを指定します。またこのとき、どのイベント（ログイン、ログオフ）を記録するかも指定します。

       awplus(config)# aaa accounting login default start-stop group srv4login ↓
       awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group srv4dot1x ↓
       awplus(config)# aaa accounting auth-mac default start-stop group srv4mac ↓
       awplus(config)# aaa accounting auth-web default start-stop group srv4web ↓

   > Note

   > > ISAKMP認証ではアカウンティングを行えません。

これにより、認証方式ごとに異なるRADIUSサーバーが使用されるようになります。

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G