[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# l2tp tunnel

モード: グローバルコンフィグモード --> L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config)# [no] l2tp tunnel NAME`

L2TP（L2TPv2）トンネルを作成し、L2TPトンネルの設定を行うためのL2TPトンネルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したL2TPトンネルを削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
L2TPトンネルモードでは、最低限、該当トンネル上で使用するPPPインターフェースの番号（encapsulation ppp）とL2TPの接続先（destination）を指定する必要がある。

### パラメーター

`NAME` | L2TPトンネル名

### 使用例

■ L2TPトンネル「tunnel1」を作成する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)#

■ L2TPトンネル「tunnel1」を削除する。

    awplus(config)# no l2tp tunnel tunnel1 ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- l2tp tunnel（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- destination（L2TPトンネルモード）
             +- encapsulation ppp（L2TPトンネルモード）
             +- ip-version（L2TPトンネルモード）
             +- local-subaddress（L2TPトンネルモード）
             +- protection ipsec（L2TPトンネルモード）
             +- protection local-name（L2TPトンネルモード）
             +- protection profile（L2TPトンネルモード）
             +- protection remote-name（L2TPトンネルモード）
             +- remote-subaddress（L2TPトンネルモード）
             +- shared-secret（L2TPトンネルモード）
             +- source（L2TPトンネルモード）
             +- version（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G