[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport voice vlan priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport voice vlan priority <0-7>`

`(config-if)# no switchport voice vlan priority`

対象スイッチポートに対し、音声データ用VLAN（ボイスVLAN）で使用すべきCoS値の情報を設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポートからボイスVLAN用CoS値の設定を削除する。

### パラメーター

`<0-7>` | CoS値。初期値は5

### 注意・補足事項

■ ボイスVLANの情報は、次の条件を満たしたときだけLLDP-MEDで通知される。

- システム全体でLLDPが有効化されている（lldp runコマンドで有効化。初期設定は無効）
- ポートでLLDPパケットの送受信が有効化されている（lldp receiveコマンド、lldp transmitコマンドで有効化。初期設定で有効）
- ポートでLLDP-MED Network Policy TLVの送信が有効化されている（lldp med-tlv-selectコマンドで有効化。初期設定で有効）
- ポートにボイスVLANが設定されている（switchport voice vlanコマンドで設定。初期状態では未設定）
- LLDP-MED対応機器がポートに接続されている

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport voice vlan priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
switchport voice dscp（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G