[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel provisioned authentication

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

`(config-if)# tunnel provisioned authentication URL username USERNAME password PASSWORD`

`(config-if)# tunnel provisioned authentication URL username USERNAME password encrypted PASSWORD`

`(config-if)# no tunnel provisioned authentication URL`

国内標準プロビジョニング方式を利用する対象インターフェースにおいて、指定したプロビジョニングサーバーにアクセスするためのユーザー名・パスワードを登録する。
no形式で実行した場合はユーザー名・パスワードの登録を解除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`URL` | プロビジョニングサーバーURL。`any`は明示的に指定されていないその他すべてのサーバーを意味する
`username USERNAME` | ユーザー名
`password PASSWORD` | パスワード
`encrypted` | PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 使用例

■ プロビジョニングサーバー「https://example.jp」にアクセスするために必要なユーザー名とパスワードを登録する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication https://example.jp username userA password passwdA ↓

■ ISPからプロビジョニングサーバーURLが通知されていない場合はURLに`any`を指定する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication any username userA password passwdA ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのトンネルインターフェースに対して本コマンドを複数設定することはサポート対象外。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel provisioned authentication（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode provisioned（インターフェースモード）
tunnel provisioned upstream-interface（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G