[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp scan-time

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp scan-time <0-60>`

`(config-router)# no bgp scan-time`

（IPv4）BGP経路表に登録されている経路エントリーのチェック間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-60>` | 経路エントリーのチェック間隔（秒）。0はチェックしないことを示す。初期値は60

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp scan-time（BGPモード）

### 関連コマンド

show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp scan（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G