[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# lacp system-priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config)# lacp system-priority <1-65535>`

`(config)# no lacp system-priority`

LACPのシステムプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | LACPシステムプライオリティー。小さいほど優先度が高い。相互接続されたLACPシステムは、システムプライオリティーとシステムID（MACアドレス）を組み合わせた値（System priority data identifier）を互いに比較し、値の小さいほうにリンクの制御権を付与する。初期値は32768

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lacp system-priority（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）
show lacp sys-id（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G