[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac method

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth-mac method {eap-md5|pap}`

`(config-if)# no auth-mac`

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を使用するとき、RADIUSサーバーとの間で使用する認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はPAP。

### パラメーター

`eap-md5` | EAP-MD5
`pap` | PAP（初期値）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac method（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G