[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# size

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# size <64-1500>`

`(config-linkmon-probe)# no size`

対象リンク監視プローブ（ICMP）における調査パケットのサイズを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は100バイト。

### パラメーター

`<64-1500>` | 調査パケットのサイズ（バイト）。省略時は100

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- size（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G