[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show bgp ipv6 summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 [vrf VRFNAME|global] summary`

（IPv6）BGPピアの情報を要約して表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 summary ↓
    BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65010
    BGP table version is 14
    2 BGP AS-PATH entries
    0 BGP community entries

    Neighbor        V         AS   MsgRc  MsgSnt TblVer InOutQ Up/Down State/PfxRcd
    2001:db8:2222:10::5 4      65050      35      34     14 0/0    00:11:50        3

    Number of neighbors 1

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G