[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clock timezone

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# clock timezone TIMEZONE OFFSET`

`(config)# no clock timezone`

タイムゾーン（協定世界時（UTC）との時差）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定（未設定）、すなわちUTCに戻る。

### パラメーター

`TIMEZONE` | タイムゾーン名。タイムゾーンを表す6文字以内の任意の文字列として指定する
`OFFSET :=` | `{plus|minus} H[:M]`
| 指定したタイムゾーンとUTCの時差（最大13時間）。時:分、または、時のみで指定する。協定世界時（UTC）よりも進んでいるときはplus、遅れているときはminusを前置する

### 使用例

■ タイムゾーンを日本標準時（JST。UTCより9時間進んでいる）に設定する。

    awplus(config)# clock timezone JST plus 9 ↓

■ タイムゾーンの設定を削除し、UTCに戻す。

    awplus(config)# no clock timezone ↓

### 注意・補足事項

■ clock setコマンドによる時刻設定は保存不要だが、本コマンドによるタイムゾーンの設定は保存が必要なので注意。
■ 本製品をUTC以外のタイムゾーンで使用する場合は、最初に本コマンドでタイムゾーンの設定を行い、その後clock setコマンドで時刻を設定すること。
■ 本コマンドによりタイムゾーンの設定を変更したときは、設定を保存した後システムを再起動すること。
（再起動を実行するまで一部のログにタイムゾーンの設定が反映されず、ログ時刻の不整合が生じるため）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- clock timezone（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clock set（特権EXECモード）
show clock（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G