[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim sparse-mode rp mapping

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode rp mapping`

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）の情報を表示する。

### 使用例

■ 静的設定のとき

    awplus> sh ip pim sparse-mode rp mapping ↓
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): 238.0.0.0/8, Static
        RP: 172.17.10.1
             Uptime: 00:00:13
    Group(s): 239.0.0.0/8, Static
        RP: 172.17.10.2
             Uptime: 00:00:23

■ 動的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp mapping ↓
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): 238.0.0.0/8
      RP: 172.19.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 00:15:58, expires: 00:01:32
    Group(s): 239.0.0.0/8
      RP: 172.16.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 0
             Uptime: 00:02:58, expires: 00:01:02
      RP: 172.19.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 00:00:58, expires: 00:01:32

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G