[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# cisco-metric-behavior

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] cisco-metric-behavior {enable|disable}`

RIPルーティングメトリックの更新をCisco社製品と同じ動作に設定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`enable` | Cisco社製品と同じ動作でのRIPルーティングメトリックの更新を有効にする
`disable` | Cisco社製品と同じ動作でのRIPルーティングメトリックの更新を無効にする

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- cisco-metric-behavior（RIPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G