[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa authorization config-commands

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] aaa authorization config-commands`

グローバルコンフィグモードおよび配下コンフィグモードで実行する設定（コンフィグ）コマンドの認可を有効にする。
no形式で実行した場合は、グローバルコンフィギュレーションコマンドの認可を無効にする。
初期設定では、無効。
aaa authorization commandsコマンドで認可対象となるのは実行（EXEC）コマンドのみであり、設定（コンフィグ）コマンドも認可も行いたいときは本コマンドを実行する必要がある。

### 使用例

    awplus(config)# aaa authorization config-commands ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authorization config-commands（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authorization commands（グローバルコンフィグモード）
authorization commands（ラインモード）
ip tacacs source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G