[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# set metric

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set metric METRIC`

`(config-route-map)# no set metric`

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにset metric節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset metric節を削除する。
set metric節は、ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーのメトリック（BGPではMULTI_EXIT_DISC（MED）属性）を指定値に書き換える。

### パラメーター

`METRIC :=` | `[+|-]<1-4294967295>`
| メトリック値（BGPではMED値）。数値の前にプラス（+）、マイナス（-）記号を付けた場合は、オリジナルのメトリック値に指定値が加算、減算される。記号を付けなかった場合は、指定値に書き換えられる

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set metric（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G