[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth dynamic-vlan enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth dynamic-vlan enable`

MAC認証時にダイナミックVLANを有効にする。
no形式で実行した場合はダイナミックVLANを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth dynamic-vlan enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G