[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# pac-file template

モード: URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# pac-file template {local|remote} URL`

`(config-url-offload)# no pac-file template`

URLオフロード機能が生成するプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のカスタムテンプレートを指定する。
no形式で実行した場合はカスタムテンプレートを破棄し、内蔵テンプレートを使用するよう設定する。
初期設定では内蔵テンプレートを使用してPACファイルを生成する（カスタムテンプレートは未指定）。
URLオフロード機能は、PACファイルを生成・更新するたびに指定したファイルパスまたはURLのテンプレートを参照するが、前回参照してから1分以内に再更新する場合は元データではなくキャッシュしたテンプレートを参照する。
テンプレートファイルには、最低限 2つのプレースホルダー `%%EXCLUDE_MATCHES%%` と `%%INCLUDE_MATCHES%%` を記述する必要がある。
これらは、それぞれ「URLオフロードの対象から除外するアドレス」、「URLオフロードの対象アドレス」の識別条件に置き換えられる。

> Note

> > `%%EXCLUDE_MATCHES%%` は、`%%INCLUDE_MATCHES%%` よりも前に処理されるよう記述する必要があります。

また、テンプレートファイルには、オプションで `%%PROXY_ADDRESS%%` というプレースホルダーも記述可能。これは、pac-file proxy-addressコマンドで設定したプロキシーアドレス文字列に置き換えられる。
具体的な記述例は、本コマンド未設定時にshow url-offload pac-file templateコマンドを実行したときに表示される内蔵テンプレートを参照のこと。

### パラメーター

`local` | 本製品のファイルシステム上にあるテンプレートファイルを使用する。この場合URLパラメーターにはローカルファイルパスを指定する
`remote` | ネットワーク上のWebサーバーからHTTP経由で取得したテンプレートファイルを使用する。この場合URLパラメーターにはURLを指定する
`URL` | localを指定した場合は、テンプレートファイルのローカルファイルパス（「flash:」、「usb:」、「card:」のいずれかで始まる）を指定する。remoteを指定した場合は、Webサーバー上のテンプレートファイルを指し示すURLを指定する

### 使用例

■ フラッシュメモリー上の「pac_template.pac」をカスタムテンプレートとして指定する。

    awplus(config-url-offload)# pac-file template local flash:/pac_template.pac ↓

■ HTTP Webサーバー192.168.1.2上の「remote_pac_template.pac」をカスタムテンプレートに指定する。

    awplus(config-url-offload)# pac-file template remote http://192.168.1.2/remote_pac_template.pac ↓

■ カスタムテンプレートの指定を取りやめ、デフォルトの内蔵テンプレートを使用するよう設定する。

    awplus(config-url-offload)# no pac-file template ↓

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pac-file template（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

pac-file http-server port（URLオフロードモード）
pac-file proxy-address（URLオフロードモード）
show url-offload pac-file（特権EXECモード）
show url-offload pac-file template（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G