[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#40: L2TPv3＋IPsec VPNを利用した2点間接続＋回線冗長（OSPF）

CUG（Closed Users Group）サービスと移動体データ通信サービスを利用し、CUGサービスをメイン回線、移動体データ通信サービスをバックアップ回線として使用します。
CUGサービス側で通信経路断となった場合、OSPFで経路情報を更新し、移動体データ通信サービス側のネットワークへ経路を切り替えます。
この例ではL2TPv3トンネルをIPsec（ESP）で保護し、データの安全性も確保しています。

> Note

> > 本設定例のルーターBはWANポートを2つ使用するため、AT-AR4050Sをこれらのルーターとして使用し、対向のルーターとしてAT-ARX200S-GTXを使用します。

## 構成

| ルーターA | ルーターB
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
アクセスポイント名（APN） | testname.alliedtelesis |
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP） | 10.1.1.2/32
グループ管理者から提供された情報
CUG接続用ユーザー名 | userA@cug | userB@cug
CUG接続用パスワード | cugpasswdA | cugpasswdB
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース(1) | eth1 | eth1
WAN側物理インターフェース(2) | cellular0 | eth2
WAN側（ppp0）IPアドレス(1) | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
WAN側（ppp1）IPアドレス(2) | 接続時にISPから取得 | 10.1.1.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
IPsecトンネル（tunnel0）IPアドレス(1) | 192.168.100.1/30 | 192.168.100.2/30
IPsecトンネル（tunnel1）IPアドレス(2) | 192.168.200.1/30 | 192.168.200.2/30

[IKEフェーズ1（ISAKMP）設定]

- ルーターA・B間（tunnel0）
  - IKEバージョン・交換モード：IKEv1 Mainモード
  - アルゴリズム：AES128 / SHA1 / Group2
  - ローカルID：
    - ルーターA：始点アドレス（デフォルト）
    - ルーターB：始点アドレス（デフォルト）
  - SA有効期間：1時間
  - 事前共有鍵：secret1
- ルーターA・B間（tunnel1）
  - IKEバージョン・交換モード：IKEv1 Aggressiveモード
  - アルゴリズム：AES128 / SHA1 / Group2
  - ローカルID：
    - ルーターA：RouterA
    - ルーターB：始点アドレス（デフォルト）
  - SA有効期間：1時間
  - 事前共有鍵：secret2

[IKEフェーズ2（IPsec）設定]

- ルーターA・B間（tunnel0/tunnel1共通）
  - アルゴリズム：AES128 / SHA1

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（AT-ARX200S-GTX）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username userA@cug
        ppp password cugpasswdA
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. USB型データ通信端末cellular0上にPPPインターフェースppp1を作成し、アクセスポイント名（APN）と呼ばれる接続先情報を設定します。これには、encapsulation pppコマンドとapnコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface cellular0
        encapsulation ppp 1
        apn testname.alliedtelesis

5. PPPインターフェースppp1に対し、PPP接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp1
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30
         ip subnet 192.168.200.0/30

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1
         host ppp1
          ip address dynamic interface ppp1

9. OSPFパケットの送信先となるマルチキャストグループアドレスを表すゾーン「ospf」を定義します。

       zone ospf
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

11. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

12. OSPFパケットを表すカスタムアプリケーション「ospf」を定義します。

        application ospf
         protocol 89

13. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40, 50, 60 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70, 80, 90, 100 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 110, 120, 130, 140 - L2TPパケットを許可します
    ・rule 150 - 内部のOSPFパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 90 permit esp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 110 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 120 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 130 permit l2tp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 140 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 150 permit ospf from private to ospf
         protect

14. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

15. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret2 address 10.1.1.2

16. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         lifetime seconds 3600
         transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128

17. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・IKEバージョン（version）
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）
    プロファイル「isakmp1」はMainモード用です。

        crypto isakmp profile isakmp1
         version 1 mode main
         lifetime 3600
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

18. プロファイル「isakmp2」はAggressiveモード用です。

        crypto isakmp profile isakmp2
         version 1 mode aggressive
         lifetime 3600
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

        crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1
        crypto isakmp peer address 10.1.1.2 profile isakmp2

20. IPsecで保護されたL2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおける自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースにおける対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）

        interface tunnel0
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel local id 1
         tunnel remote id 2
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear
         ip address 192.168.100.1/30

21. 同様にしてIPsecで保護されたL2TPv3トンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1500
         tunnel source ppp1
         tunnel destination 10.1.1.2
         tunnel local name RouterA
         tunnel local id 3
         tunnel remote id 4
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear
         ip address 192.168.200.1/30
         ip ospf cost 10

22. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、service ospf、router ospf、ospf router-id、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        service ospf
        router ospf
         ospf router-id 0.0.0.1
         network 192.168.10.0/24 area 0.0.0.0
         network 192.168.100.0/30 area 0.0.0.0
         network 192.168.200.0/30 area 0.0.0.0

23. デフォルト経路をPPPインターフェースppp1に向けます。また、tunnel0の対向ルーターにはppp0経由で接続するよう設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp1
        ip route 10.0.0.2/32 ppp0

24. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（AT-AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username userB@cug
        ppp password cugpasswdB
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp1を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth2
        encapsulation ppp 1

5. PPPインターフェースppp1に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp1
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispB
        ppp password isppasswdB
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.20.1/24

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30
         ip subnet 192.168.200.0/30

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
         host ppp0
          ip address 10.0.0.2
         host ppp1
          ip address 10.1.1.2

9. OSPFパケットの送信先となるマルチキャストグループアドレスを表すゾーン「ospf」を定義します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone ospf
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

11. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

12. OSPFパケットを表すカスタムアプリケーション「ospf」を定義します。

        application ospf
         protocol 89

13. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40, 50, 60 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70, 80, 90, 100 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 110, 120, 130, 140 - L2TPパケットを許可します
    ・rule 150 - 内部のOSPFパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 90 permit esp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 110 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 120 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 130 permit l2tp from public.wan.ppp1 to public.wan
         rule 140 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 150 permit ospf from private to ospf
         protect

14. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

15. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
        crypto isakmp key secret2 hostname RouterA

16. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         lifetime seconds 3600
         transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128

17. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・IKEバージョン（version）
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）
    プロファイル「isakmp1」はMainモード用です。

        crypto isakmp profile isakmp1
         version 1 mode main
         lifetime 3600
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

18. プロファイル「isakmp2」はAggressiveモード用です。

        crypto isakmp profile isakmp2
         version 1 mode aggressive
         lifetime 3600
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

        crypto isakmp peer address 10.0.0.1 profile isakmp1
        crypto isakmp peer dynamic profile isakmp2

20. IPsecで保護されたL2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおける自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースにおける対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）

        interface tunnel0
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel local id 2
         tunnel remote id 1
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear
         ip address 192.168.100.2/30

21. 同様にしてIPsecで保護されたL2TPv3トンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1500
         tunnel source ppp1
         tunnel destination dynamic
         tunnel remote name RouterA
         tunnel local id 4
         tunnel remote id 3
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear
         ip address 192.168.200.2/30
         ip ospf cost 10

22. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、service ospf、router ospf、ospf router-id、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        service ospf
        router ospf
         ospf router-id 0.0.0.2
         network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0
         network 192.168.100.0/30 area 0.0.0.0
         network 192.168.200.0/30 area 0.0.0.0

23. デフォルト経路をPPPインターフェースppp1に向けます。また、tunnel0の対向ルーターにはppp0経由で接続するよう設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp1
        ip route 10.0.0.1/32 ppp0

24. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターA（AT-ARX200S-GTX）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username userA@cug
     ppp password cugpasswdA
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface cellular0
     encapsulation ppp 1
     apn testname.alliedtelesis
    !
    interface ppp1
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
      ip subnet 192.168.200.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
      host ppp1
       ip address dynamic interface ppp1
    !
    zone ospf
     network ospf
      ip subnet 224.0.0.5/32
      ip subnet 224.0.0.6/32
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    application ospf
     protocol 89
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 90 permit esp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 110 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 120 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 130 permit l2tp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 140 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 150 permit ospf from private to ospf
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret2 address 10.1.1.2
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     lifetime seconds 3600
     transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode main
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp profile isakmp2
     version 1 mode aggressive
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1
    crypto isakmp peer address 10.1.1.2 profile isakmp2
    !
    interface tunnel0
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel local id 1
     tunnel remote id 2
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
     ip address 192.168.100.1/30
    !
    interface tunnel1
     mtu 1500
     tunnel source ppp1
     tunnel destination 10.1.1.2
     tunnel local name RouterA
     tunnel local id 3
     tunnel remote id 4
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
     ip address 192.168.200.1/30
     ip ospf cost 10
    !
    service ospf
    router ospf
     ospf router-id 0.0.0.1
     network 192.168.10.0/24 area 0.0.0.0
     network 192.168.100.0/30 area 0.0.0.0
     network 192.168.200.0/30 area 0.0.0.0
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp1
    ip route 10.0.0.2/32 ppp0
    !
    end

## ルーターB（AT-AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username userB@cug
     ppp password cugpasswdB
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 1
    !
    interface ppp1
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
      ip subnet 192.168.200.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
      host ppp1
       ip address 10.1.1.2
    !
    zone ospf
     network ospf
      ip subnet 224.0.0.5/32
      ip subnet 224.0.0.6/32
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    application ospf
     protocol 89
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 90 permit esp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 110 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 120 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 130 permit l2tp from public.wan.ppp1 to public.wan
     rule 140 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 150 permit ospf from private to ospf
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
    crypto isakmp key secret2 hostname RouterA
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     lifetime seconds 3600
     transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode main
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp profile isakmp2
     version 1 mode aggressive
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp peer address 10.0.0.1 profile isakmp1
    crypto isakmp peer dynamic profile isakmp2
    !
    interface tunnel0
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel local id 2
     tunnel remote id 1
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
     ip address 192.168.100.2/30
    !
    interface tunnel1
     mtu 1500
     tunnel source ppp1
     tunnel destination dynamic
     tunnel remote name RouterA
     tunnel local id 4
     tunnel remote id 3
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
     ip address 192.168.200.2/30
     ip ospf cost 10
    !
    service ospf
    router ospf
     ospf router-id 0.0.0.2
     network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0
     network 192.168.100.0/30 area 0.0.0.0
     network 192.168.200.0/30 area 0.0.0.0
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp1
    ip route 10.0.0.1/32 ppp0
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G