[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#26: NAT機器をはさむ2点間IPsec VPN（NAT-Traversal）

インターネット上に暗号化されたトンネルを張り、2つの拠点をIP接続するIPsec VPNの設定例です。
この例は、IPsecルーター間に既設のNAT機器（ブロードバンドルーターなど）が存在する場合の基本設定です。
ここでは、NAT機器の設定を変更することなくNAT経由でIPsec（ESP）を使用するため、NAT-Traversalを使用しています。
なお、この構成ではつねにルーターBから通信が開始されるため、NAT機器に特別な設定をする必要はありません。
ただし、無通信時にセッション情報がNAT変換テーブルから消えてしまわないよう、ルーターB側から定期的にDPDパケットを送信するようにします。

## 構成

| ルーターA | ルーターB
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp | ISP接続はNAT機器が行うため不要
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 接続時にISPから取得 | なし
WAN側（eth1）IPアドレス | なし | 192.168.100.254/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
デフォルトゲートウェイ | ppp0 | 192.168.100.1（NAT機器）
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Aggressiveモード
アルゴリズム | AES128 / SHA256 / Group2
ローカルID | 始点アドレス（デフォルト） | Client
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA256

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp
        ppp password isppasswd
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.2.0/30
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        dport 500

9. NAT-Traversalパケットを表すカスタムアプリケーション「nat-t」を定義します。

       application nat-t
        protocol udp
        dport 4500

10. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 60 - NAT-Traversalパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

11. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

12. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128

13. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・IKEバージョン（version）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto isakmp profile isakmp1
         version 1 mode aggressive
         transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2

14. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。
    ここでは対向ルーターのIPアドレスが不定のため、対向ルーターをID文字列で指定しています。

        crypto isakmp key secret hostname Client

15. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。
    キーワードdynamicは、IPアドレスが不定なすべての対向ルーターを意味しています。

        crypto isakmp peer dynamic profile isakmp1

16. IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおける対向装置ID（リモートID）（tunnel remote name）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel1
         tunnel source ppp0
         tunnel destination dynamic
         tunnel remote name Client
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 192.168.2.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

17. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

18. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 192.168.100.254/24

3. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.20.1/24

4. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
   IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
   ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
   ・アルゴリズム（transform）

       crypto ipsec profile ipsec1
        transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128

5. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
   ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
   ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
   ・IKEバージョン（version）
   ・アルゴリズム（transform）

       crypto isakmp profile isakmp1
        version 1 mode aggressive
        transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2

6. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

       crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

7. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

       crypto isakmp peer address 10.0.0.1 profile isakmp1

8. IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。
   トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
   これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
   ・トンネルインターフェースにおける自装置ID（ローカルID）（tunnel local name）
   ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
   ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
   ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
   ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
   ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

       interface tunnel1
        tunnel source eth1
        tunnel destination 10.0.0.1
        tunnel local name Client
        tunnel protection ipsec profile ipsec1
        tunnel mode ipsec ipv4
        ip address 192.168.2.2/30
        ip tcp adjust-mss 1260
        mtu 1300

9. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターAのLAN側（192.168.10.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
   ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
   IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

       ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
       ip route 192.168.10.0/24 tunnel1
       ip route 192.168.10.0/24 Null 254

10. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp
     ppp password isppasswd
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.2.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    application nat-t
     protocol udp
     dport 4500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode aggressive
     transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp key secret hostname Client
    !
    crypto isakmp peer dynamic profile isakmp1
    !
    interface tunnel1
     tunnel source ppp0
     tunnel destination dynamic
     tunnel remote name Client
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 192.168.2.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     ip address 192.168.100.254/24
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode aggressive
     transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    crypto isakmp peer address 10.0.0.1 profile isakmp1
    !
    interface tunnel1
     tunnel source eth1
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel local name Client
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 192.168.2.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G