[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#21: 本製品をAMFマスターとしたAMFネットワーク構成

本製品はAutonomous Management Framework（AMF）に対応しています。
ここでは、AT-ARX200S-GTXをAMFマスターとして動作させ、インターネット経由で同一のAMFネットワークを構築するための基本設定を示します。

> Note

> > AMFマスター機能を使用するにはAMFマスターライセンスが必要です。

## 構成

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | ルーターA
AMF冗長バックアップ機能 | 有効
AMFバックアップ用SSHサーバー | 192.168.0.100
AMFバックアップ用外部メディア | USBメモリー
AMF仮想リンク | 192.168.0.1（ルーターA：AMFマスター） - 192.168.10.2（スイッチB：AMFメンバー）
ISPから提供された情報
| ルーターA （AT-AR4050S） | ルーターB
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
DNSサーバーIPアドレス | 自動取得（IPCP） | 自動取得（IPCP）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.0.1/24 | 192.168.10.1/24

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.0.1/24

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterA

6. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMFマスター機能の有効化（atmf master）
   ・AMF冗長バックアップの有効化（atmf backup redundancy enable）
   ・AMFバックアップ先SSHサーバーの指定（atmf backup server）
   ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf master
       atmf backup redundancy enable
       atmf backup server id 1 192.168.0.100 username test
       atmf virtual-link id 1 ip 192.168.0.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.2

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、OSPFパケットの送信先となるマルチキャストグループアドレスを表す「ospf」、IPsecトンネル経由でアクセス可能なネットワーク全体を表す「tunnel」の3つのネットワークを定義しています。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.0.0/24
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32
        network tunnel
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0

9. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

11. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

12. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30,40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50,60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

13. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

14. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

15. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.1/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

16. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

17. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、service ospf、router ospf、ospf router-id、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        service ospf
        router ospf
         ospf router-id 0.0.0.1
         network 172.16.0.0/30 area 0
         network 192.168.0.0/24 area 0

18. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.10.0/24）への経路をOSPFで学習するまでは、192.168.10.0/24宛てのパケットを破棄するよう設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

19. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterB

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、OSPFパケットの送信先となるマルチキャストグループアドレスを表す「ospf」、IPsecトンネル経由でアクセス可能なネットワーク全体を表す「tunnel」の3つのネットワークを定義しています。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32
        network tunnel
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0

9. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

11. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

12. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30,40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50,60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

13. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

14. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

15. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.2/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

16. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

17. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、service ospf、router ospf、ospf router-id、passive-interface、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        service ospf
        router ospf
         ospf router-id 0.0.0.2
         passive-interface vlan1
         network 172.16.0.0/30 area 0
         network 192.168.10.0/24 area 0

18. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.0.0/24）への経路をOSPFで学習するまでは、192.168.0.0/24宛てのパケットを破棄するよう設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.0.0/24 Null 254

19. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## 備考

ルーターBは、AMFネットワークへの接続性を配下のスイッチB（AMFメンバー）がAMFマスター（ルーターA）との間に確立するAMF仮想リンクに依存していますが、配下のスイッチBも、仮想リンクを張るためにはルーターBのインターネット接続とIPsecトンネル接続が必要という相互依存の関係になっているため、ルーターBはいかなる場合においてもオートリカバリーができません。

> Note

> > 仮想リンクが設定されている構成図中のスイッチBは、隣接するノード（ルーターB）の補助によりオートリカバリーが可能です。詳細は、AMF運用編の「仮想リンク経由で接続しているAMFノードのオートリカバリー」をご覧ください。なお、スイッチBをオートリカバリーするためには、ルーターBのインターネット接続とIPsecトンネル接続が確立されている必要があります。

### ルーターBの手動リカバリー

ルーターBを交換するときは、以下の手順にしたがって手動でリカバリーを実施してください。

> Note

> > 一般的な手順については、AMF応用編の「拠点側ルーターの手動リカバリー」をご参照ください。

1. 代替機を用意し、インターネットへの接続、および、ルーターAとIPsecトンネルを確立するために必要な最小限の設定を行います。

       !
       no spanning-tree rstp enable
       !
       interface eth1
        encapsulation ppp 0
       !
       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu
       !
       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24
       !
       atmf network-name AMF001
       !
       interface port1.0.1
        switchport atmf-link
       !
       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32
        network tunnel
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
       !
       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0
       !
       application esp
        protocol 50
       !
       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500
       !
       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
        protect
       !
       nat
        rule 10 masq any from private to public
        enable
       !
       crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
       !
       interface tunnel0
        ip address 172.16.0.2/30
        tunnel source ppp0
        tunnel destination 10.0.0.1
        tunnel mode ipsec ipv4
        tunnel protection ipsec
        ip tcp adjust-mss 1260
        mtu 1300
       !
       ip route 0.0.0.0/0 ppp0
       ip route 192.168.0.0/24 tunnel0
       ip route 192.168.0.0/24 Null 254
       !

2. AMF設定を有効にするため、設定をスタートアップコンフィグに保存し再起動します。
3. ケーブルを交換前と同じポートに接続します。
4. 再起動後、AMFネットワークへの参加を確認したら、atmf recoverコマンドを実行して手動リカバリーを行います。

       awplus# atmf recover RouterB ↓

5. リカバリーが完了したら再起動します。
6. 再起動後、リカバリー前と同じ設定で立ち上がります。

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.0.1/24
    !
    hostname RouterA
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf master
    atmf backup redundancy enable
    atmf backup server id 1 192.168.0.100 username test
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.0.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.2
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.0.0/24
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
     network ospf
      ip subnet 224.0.0.5/32
      ip subnet 224.0.0.6/32
     network tunnel
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.1/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip dns forwarding
    !
    service ospf
    router ospf
     ospf router-id 0.0.0.1
     network 172.16.0.0/30 area 0
     network 192.168.0.0/24 area 0
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    hostname RouterB
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network ospf
      ip subnet 224.0.0.5/32
      ip subnet 224.0.0.6/32
     network tunnel
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.2/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip dns forwarding
    !
    service ospf
    router ospf
     ospf router-id 0.0.0.2
     passive-interface vlan1
     network 172.16.0.0/30 area 0
     network 192.168.10.0/24 area 0
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.0.0/24 Null 254
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G