[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip mroute statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`# clear ip mroute statistics {*|GROUP [SOURCE]}`

指定したIPマルチキャスト経路エントリーの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `A.B.C.D [A.B.C.D]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス。送信者のIPアドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にするときに指定する

### 関連コマンド

show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G