[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld snooping report-suppression

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping report-suppression`

対象VLANインターフェースでMLD SnoopingのReport抑制機能を有効にする。
no形式で実行した場合はReport抑制機能を無効にする。
初期設定は有効。
本機能は、MLD Snooping機能を通じて得たグループメンバーシップ情報に基づき、該当VLANのルーターポートから本製品自身のIPv6アドレス（該当VLANに設定されているIPv6アドレス）でMLDのReportメッセージやDoneメッセージを送信する一種のプロキシー機能。ReportメッセージやDoneメッセージをまとめることで、ルーターポートに無駄なMLDメッセージを出さないようにする。
本機能を無効にした場合は、受信したReportメッセージやDoneメッセージをそのままルーターポートに転送する。

### 注意・補足事項

■ 本機能は、ホストを接続する末端のスイッチ用。直接ホストを接続しないスイッチでは無効化すること。
■ 本機能はMLDv1のメッセージに対してのみ動作する。MLDv2のメッセージは本機能を介さず直接ルーターポートに転送される。
■ 本機能有効時はMLDメッセージの抑制が行われるため、同一マルチキャストグループ所属のMLDv1ホストが複数ポートにわたって散在している場合、1台のホストがDoneメッセージを送っても、すべてのホストが脱退しない限り、QuerierにはDoneメッセージが転送されない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping report-suppression（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G