[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor remove-private-as

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} remove-private-as`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、AS_PATH属性からプライベートAS番号（64512～65535）を取り除くよう設定する（プライベートASフィルターの有効化）。
no形式で実行した場合は、経路情報を通知するときに、AS_PATH属性からプライベートAS番号を取り除かず、そのまま送信するように設定する。
初期設定ではプライベートAS番号を取り除かない。
本コマンドを実行した場合、指定したピアにUPDATEメッセージを送信するとき、AS_PATH属性からプライベートAS番号を削除した上で送信する。なお、プライベートAS番号を削除した後で自身のAS番号を付加してから送信する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPv4 eBGPピアに対してのみ有効。
■ プライベートASフィルター適用前のAS_PATH属性にプライベートAS番号とグローバルAS番号（プライベートAS番号以外）の両方が含まれている場合は、ネットワーク構成上のエラーと見なし、AS_PATH属性を変更しない（プライベートAS番号を取り除かない）。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor remove-private-as（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G