[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 ospf display route single-line

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config)# [no] ipv6 ospf display route single-line`

show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を変更し、各経路エントリーが1行で表示されるようにする。
no形式で実行した場合は、show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を標準に戻す。

### 使用例

■ show ipv6 ospf routeコマンドにおいて、各経路エントリーが1行で表示されるように表示形式を変更する。

    awplus(config)# ipv6 ospf display route single-line ↓

■ show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を標準に戻す。

    awplus(config)# no ipv6 ospf display route single-line ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 ospf display route single-line（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ipv6 ospf route（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G