[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show privilege

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`> show privilege`

現在の実効権限レベルを表示する。
代表的な権限レベルとして 1（非特権レベル）、15（特権レベル）、7（中間的CLIセキュリティーレベル：特権EXECモードコマンドと一部のshowコマンドのみ実行可能）がある。

### 使用例

    awplus> show privilege ↓
    Current privilege level is 1
    awplus> enable ↓
    awplus# show privilege ↓
    Current privilege level is 15
    awplus# configure terminal ↓
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    awplus(config)# do show privilege ↓
    Current privilege level is 15

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示される権限レベルは、usernameコマンドで設定するユーザーごとの権限レベルではなく、本コマンド実行時に保持している実質的な権限レベルであることに注意。通常、実質的な権限レベルは現在のコマンドモードによって異なり、非特権EXECモード時はすべてのユーザーが1となる。

### 関連コマンド

enable password（グローバルコンフィグモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G