[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# zone

モード: グローバルコンフィグモード --> ゾーンモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config)# [no] zone NAME`

指定した名前のゾーン定義を新規作成し、その内容を編集するためのゾーンモードに移動する。または、既存のゾーンを編集するためのゾーンモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のゾーン定義（配下のネットワーク定義、ホスト定義も含む）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
UTM機能では各種ルールの条件指定に下記2要素を使うが、「ゾーン」はこのうちの「エンティティー」を構成するトップレベル要素であり、配下に任意の数の「ネットワーク」（network）を定義することができる。

- エンティティー（通信主体）：IP/IPv6アドレスの情報。送信元、宛先の指定に使う
- アプリケーション：プロトコルタイプ、TCP/UDPポートなどの情報。通信の種類（アプリケーション）を指定するために使う

エンティティーの詳細については、解説編を参照。

### パラメーター

`NAME` | ゾーン定義名。最大64文字。使用可能文字は半角英数とハイフン（-）、アンダースコア（_）。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ゾーン定義「private」を作成する。

    awplus(config)# zone private ↓
    awplus(config-zone)#

■ ゾーン定義「private」を削除する。指定したゾーン配下のネットワーク定義、ホスト定義も削除される点に注意。

    awplus(config)# no zone private ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- zone（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- network（ゾーンモード）

### 関連コマンド

rule（NATモード）
rule（Webコントロールモード）
rule（トラフィックコントロールモード）
rule（ファイアウォールモード）
show entity（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G