[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# mobility-domain

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# mobility-domain HHHH`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no mobility-domain`

高速ローミングの設定において、高速移行を行う無線APのモビリティドメインを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は「a1b2」。
モビリティドメインは高速移行が可能な範囲を定義するもので、無線端末は同じモビリティドメインを持つAP間でIEEE 802.11r 高速移行を行うことができる。

### パラメーター

`HHHH` | モビリティドメイン。4桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない。初期値は a1b2

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G