[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless auto-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 自動セットアップ

`# show wireless auto-config`

自動セットアップの状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless auto-config ↓
    Latest Executed Time: 2018-07-26 00:16:47
    Latest Updated Time:  2018-07-26 00:16:56
    auto-config Time-out: -
    AP-Profile: create-new
    Country-code: Not set
    Status: Completed

    IP Address       MAC Address     Hwtype         AP    Prof  Status
    ---------------- --------------- -------------- ----- ----- --------
    192.168.1.6      0000.5e00.532a  mws-dual-11ac  2     2     Done
    192.168.1.5      0000.5e00.53e0  -              1     1     Skip

表 1
Latest Executed Time | 自動セットアップ（wireless auto-configコマンド）が最後に実行された日時
Latest Updated Time | APの状態が最後に更新された日時
auto-config Time-out | 自動セットアップセッションがタイムアウトした日時。タイムアウトせずに終了した場合は「-」が表示される
AP-Profile | 前回の自動セットアップで指定されたAPプロファイル。全自動の場合は「create-new」と表示される
Country-code | 未サポート
Status | 自動セットアップの全体ステータス ・Initialized - APリストの取得中（初期状態） ・In Progress - APリスト取得済み。設定を作成中 ・IP Modifying - IPアドレス更新中 ・Completed - セットアップ完了 ・Aborted - セットアップが中断された状態
IP Address | 検出APのIPアドレス
MAC Address | 検出APのMACアドレス
Hwtype | 検出APの機種（hwtype）
AP | 検出APに適用したAP設定番号
Prof | 検出APに適用したAPプロファイル番号
Status | 検出APのステータス ・Awaiting - データ収集待ち ・Modify - 登録済みAPとMACアドレスが一致しているがIPアドレスが異なるため、IPアドレスを更新中 ・Skip - 登録済みAPとMACアドレス、IPアドレスが一致しているため何も実行せず ・Done - 機種（hwtype）を取得し、設定を作成した ・NoMatch - 指定したAPプロファイルに適合するAPを検出できなかった ・NoResp - APから応答なし ・Failed - 登録済みAPとIPアドレスが重複しているためセットアップに失敗

### 関連コマンド

wireless auto-config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G