[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# web-redirect

モード: グローバルコンフィグモード --> Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config)# [no] web-redirect`

Webリダイレクト機能の設定を行うため、Webリダイレクトモードに移行する。
no形式で実行した場合は、Webリダイレクトモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ Webリダイレクト機能の設定を開始する。

    awplus(config)# web-redirect ↓
    awplus(config-web-redirect)#

■ Webリダイレクトモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no web-redirect ↓

### 注意・補足事項

■ サブネットベースNAT（netmapアクション）とは併用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- web-redirect（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- browser-only（Webリダイレクトモード）
             +- enable（Webリダイレクトモード）
             +- exclude app（Webリダイレクトモード）
             +- exclude dst-ip（Webリダイレクトモード）
             +- exclude ip（Webリダイレクトモード）
             +- exclude mac（Webリダイレクトモード）
             +- exclude url（Webリダイレクトモード）
             +- idle-time（Webリダイレクトモード）
             +- mode（Webリダイレクトモード）
             +- proxy-host（Webリダイレクトモード）
             +- repeat-time（Webリダイレクトモード）
             +- server-url（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G