[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# rmdir

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# rmdir DIRPATH`

ディレクトリーを削除する。
本コマンドで削除するディレクトリーは空でなくてはならない。
空でないディレクトリーを削除するには、deleteコマンドや本コマンドでディレクトリー内のファイル、サブディレクトリーを削除してから本コマンドを実行するか、あるいは、該当ディレクトリーに対してdeleteコマンドをrecursiveオプション付きで実行すればよい。

### パラメーター

`DIRPATH` | 削除するディレクトリーのパス。各デバイスのルートディレクトリーは削除できない。また、指定したディレクトリーは空でなくてはならない
| `DEVICE:/DIRECTORY` | デバイス名を含む絶対パス（例：「flash:/home/zein」）
| `/DIRECTORY` | カレントデバイス上の絶対パス（カレントディレクトリーと同じデバイス上の絶対パス）（例：「/home/admin/config」）
| `DIRECTORY` | カレントディレクトリーからの相対パス（例：「.configs/ssh」、「../..」）

### 使用例

■ カレントディレクトリーにあるサブディレクトリーtmpを削除する（相対パス指定の例）。

    awplus# rmdir tmp ↓
    Successful operation

■ ディレクトリーflash:/home/zein/backupを削除する（絶対パス指定の例）。

    awplus# rmdir flash:/home/zein/backup ↓
    Successful operation

■ 空でないディレクトリーを指定した場合はエラーになる。このようなときは、deleteコマンドでディレクトリー内のファイル、サブディレクトリーをすべて削除してから、もう一度本コマンドを実行する。あるいは、deleteコマンドにrecursiveオプションを付けて実行してもよい。

    awplus# rmdir work ↓
    % Directory not empty

    awplus# delete recursive work ↓
    Delete flash:/work and all of its contents? (y/n)[n]:y ↓
    Successful operation

### 注意・補足事項

■ 「flash:/log」ディレクトリーには永続ログ（permanentログ）が保存されているため、誤って削除しないよう注意すること。

### 関連コマンド

delete（特権EXECモード）
dir（特権EXECモード）
mkdir（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G