[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless get-tech abort

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless get-tech abort`

本コマンドは、下記コマンドの実行による、テクニカルサポートファイル情報の取得を中断する。

- wireless get-tech apコマンド
- wireless get-tech ap-profileコマンド
- wireless get-tech sc-profileコマンド

特定のAPを指定して中止することはできない。
中断された場合、show wireless apコマンドで「Failed」状態になる。

### 関連コマンド

wireless get-tech ap（特権EXECモード）
wireless get-tech ap-profile（特権EXECモード）
wireless get-tech sc-profile（特権EXECモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G