[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh client vrf

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`# ssh client vrf VRFNAME`

`# no ssh client vrf`

SSHクライアントの動作対象VRFインスタンスの省略時値（sshコマンドでvrfパラメーターが指定されなかった場合に使用するVRFインスタンス）を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する。ただし現行端末セッション（CLIセッション）の開始時にグローバルコンフィグモードのssh client vrfコマンドが設定されていた場合は同コマンドで指定したVRFインスタンスが対象となる。またその場合に本コマンドをno形式で実行すると現在の端末セッション中に限ってグローバルコンフィグモードの設定を上書きし、グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は現在の端末セッション（CLIセッション）でのみ有効なため、CLIからログアウトすると失われる（CLIにログインした直後はつねに初期値、あるいはその時点におけるssh client vrfコマンド（グローバルコンフィグモード）の設定値が適用される）。
■ 本コマンドはsshコマンドだけでなく、copyコマンドでSCP、SFTPを使用する場合にも適用される。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
show ssh client（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
ssh client vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G