[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server intercept-port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server intercept-port {<1-65535> | any}`

Web認証サーバーのHTTPリダイレクト機能において、指定したTCPポート宛ての通信をHTTP待ち受けポート（auth-web-server port）へのリダイレクト対象に追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCPポートをHTTPリダイレクトの対象から除外する。
初期状態ではHTTP標準の80番ポートがリダイレクト対象となっている。
プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能が働くようになる。

### パラメーター

`<1-65535>` | リダイレクト対象のTCPポート番号
`any` | すべてのTCPポート番号をリダイレクト対象とする

### 使用例

■ HTTPリダイレクトの対象ポートとして、プロキシーサーバーの待ち受けポートである8080番ポートを追加する。

    awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G