[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-server local

モード: グローバルコンフィグモード --> RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config)# [no] radius-server local`

ローカルRADIUSサーバーの設定を行うRADIUSサーバーモードに移行する。
no形式で実行した場合はローカルRADIUSサーバー関連の設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
なお、ローカルRADIUSサーバーは初期状態では停止しているので、設定完了後はserver enableコマンドを実行して有効化すること。

### 使用例

■ ローカルRADIUSサーバーの設定を行うため、RADIUSサーバーモードに入る。

    awplus(config)# radius-server local ↓
    awplus(config-radsrv)#

■ ローカルRADIUSサーバーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no radius-server local ↓

### 注意・補足事項

■ 初めて本コマンドを実行した場合は、次のことが自動的に行われる。

1. crypto pki trustpointコマンドを実行し、「local」というトラストポイント名を持つローカルCAが未設定の場合は初期設定（自署ルートCA証明書の発行など）を行う。
2. crypto pki enrollコマンドを実行し、ローカルRADIUSサーバー用の証明書が発行されていない場合は発行する。
   この証明書はOpenVPN機能のサーバー証明書としても使われる。
3. ローカルホスト（127.0.0.1）に対して、共有パスワード「awplus-local-radius-server」を用いたローカルRADIUSサーバーへのアクセスを許可する。ランニングコンフィグには次の1行が追加される。

       nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server local（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- auth-mac-promiscuous（RADIUSサーバーモード）
             +- authentication（RADIUSサーバーモード）
             +- group（RADIUSサーバーモード）
             +- nas（RADIUSサーバーモード）
             +- nas message-authenticator（RADIUSサーバーモード）
             +- server auth-port（RADIUSサーバーモード）
             +- server enable（RADIUSサーバーモード）
             +- server trustpoint（RADIUSサーバーモード）
             +- user（RADIUSサーバーモード）
             +- user reject（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

crypto pki enroll（特権EXECモード）
crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
nas（RADIUSサーバーモード）
server enable（RADIUSサーバーモード）
show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G