[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# match metric

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match metric <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no match metric`

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにmatch metric節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch metric節を削除する。
match metric節は、経路エントリーのメトリック値（BGPではMULTI_EXIT_DISC（MED）属性値）によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。メトリック値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | メトリック値（BGPではMED値）

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match metric（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G