[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 dhcp interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show ipv6 dhcp interface [IFNAME]`

DHCPv6インターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報を表示する

### 使用例

    awplus# show ipv6 dhcp interface ↓
    eth1 is in client mode
     Address 2001:db8:3c0::1
             preferred lifetime 9000, valid lifetime 5000
             starts at 20 Jan 2012 09:21:35
             expires at 20 Jan 2012 10:25:32
    vlan20 is in client (Prefix-Delegation) mode
     Prefix name pd1
             prefix 2001:db8:3c0::/42
             preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
             starts at 20 Aug 2012 09:21:33
             expires at 19 Sep 2012 09:21:33
    vlan1 is in server mode
     Using pool  : pool-1;
     Preference  : 0

表 1
is in server/client/(Prefix-Delegation) mode | インターフェースが、DHCPv6サーバーとして機能しているか、クライアントとして機能しているか
Address | IPv6アドレス
Prefix name | プレフィックス名
Using pool | DHCPv6プール名
Preference | DHCPv6サーバーに対する優先権を表示

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G