[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint NAME`

`(config-if)# no tunnel openvpn verify-client-certificate`

対象OpenVPNトンネルインターフェースでクライアント証明書認証を有効にする。
no形式で実行した場合は該当インターフェースでクライアント証明書認証を無効にする。
初期設定は無効。
詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ OpenVPNトンネルインターフェースtunnel0でクライアント証明書認証を有効にする。各種証明書はトラストポイント「local」に格納されているものを使用する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint local ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint（インターフェースモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn verify-client-certificate strict-common-name-check（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G