[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show bgp nexthop-tree-details

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp nexthop-tree-details`

（IPv4/IPv6）BGPネクストホップツリーの状態を表示する。

### 使用例

    awplus> show bgp nexthop-tree-details ↓
    BGP Instance: (Default), AS: 65010, router-id 10.10.10.1
    AFI_IP Nexthop count : 0
    AFI_IP6 Nexthop count : 0

### 関連コマンド

bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）
show bgp nexthop-tracking（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G