[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip tacacs source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# ip tacacs source-interface {IFNAME|A.B.C.D}`

`(config)# no ip tacacs source-interface`

TACACS+サーバーとの通信に使用するインターフェースまたはIPアドレスを設定する。

### パラメーター

`IFNAME` | TACACS+サーバーとの通信に使用するインターフェース名
`A.B.C.D` | TACACS+サーバーとの通信に使用するIPアドレス

### 使用例

    awplus(config)# ip tacacs source-interface lo  ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip tacacs source-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authorization commands（グローバルコンフィグモード）
aaa authorization config-commands（グローバルコンフィグモード）
authorization commands（ラインモード）
ip tacacs source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G