[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd suppress-ra

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd suppress-ra`

対象IPv6インターフェースにおいて、ルーター通知（RA）パケットを送信しないよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAを送信するよう設定する。
初期設定では送信しない。
RAを送信する設定（`no ipv6 nd suppress-ra`）のとき、実際にどのプレフィックスを通知するかはipv6 nd prefix auto-advertiseコマンド（インターフェースモード）の設定によって異なる。

- ipv6 nd prefix auto-advertiseが有効（初期設定） - インターフェースに設定されているすべてのプレフィックス ＋ ipv6 nd prefixコマンドで指定したプレフィックス（該当インターフェースに設定されていないもの）を通知
- ipv6 nd prefix auto-advertiseが無効 - ipv6 nd prefixコマンドで明示的に指定したプレフィックスだけを通知

### 使用例

■ vlan10からRAを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
ipv6 nd prefix auto-advertise（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G