[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip community-list(expanded)

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config)# [no] ip community-list <100-199> {deny|permit} REGEXPLINE`

番号付き拡張コミュニティーリストにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、番号付き拡張コミュニティーリストから指定したエントリーを削除する。
コミュニティーリストは、BGP経路に対するフィルタリング機能の1つ。COMMUNITIES属性の値に基づいて経路をフィルタリングしたり、各種属性を変更するときに使う。
コミュニティーリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はエントリーの追加順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
コミュニティーリストは単独で使用するのではなく、ルートマップのmatch節やset節で使用する（match communityコマンド、set comm-list deleteコマンド）。そのとき、コミュニティーリストの検索結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<100-199>` | コミュニティーリスト番号
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`REGEXPLINE` | 所属コミュニティーの正規表現。比較対象は、show ip bgpコマンドで特定の経路エントリーを指定したときに表示される「Community」欄の文字列。同欄では、該当経路の所属コミュニティーが、番号の小さい順にスペース区切りで記述されている。なお、コミュニティー番号0:0は文字列「internet」、65535:65281は「no-export」、65535:65282は「no-advertise」、65535:65283は「local-AS」として記述されることに注意。正規表現では大文字小文字を区別するため、これらのキーワードを指定するときは注意すること（特に「local-AS」の「AS」が大文字であることに注意）

### 注意・補足事項

■ 拡張コミュニティーリストの末尾には「deny .*」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。なお、コミュニティーリストはルートマップのmatch節やset節で使うものなので、基本的にはpermitする経路だけを列挙する。
■ 拡張コミュニティーリストで指定可能な正規表現の構成要素については、ip community-list expandedコマンドのページを参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
match community（ルートマップモード）
set comm-list delete（ルートマップモード）
set community（ルートマップモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G