[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth timeout supp-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout supp-timeout`

対象スイッチポートにおいて802.1X認証を行う際に、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおけるSupplicantからの応答待ち時間を設定する。
この時間内にSupplicantから応答がない場合、dot1x max-reqコマンドで指定した回数の再送を試みる。最終的に応答が得られない場合は該当Supplicant情報がスイッチから削除する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、あらかじめ対象スイッチポートで802.1X認証機能が設定されている場合に有効となる（dot1x port-controlコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

dot1x eapol-version（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
dot1x max-req（インターフェースモード）
dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G