[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# trustpoint

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# trustpoint NAME`

`(config-wireless)# no trustpoint`

無線LANコントローラーが使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期状態は未指定。未指定時は機器固有の「default-selfsigned」が使用される。
本コマンドは下記の3要件が存在する場合にRADIUSサーバーモードのserver trustpointコマンドとペアで使用する。

- 無線LANコントローラーの管理下APでWPAエンタープライズを使用したい
- WPAエンタープライズの認証にローカルRADIUSサーバーおよびローカルCA発行の証明書を使用したい
- ローカルCA発行証明書の有効期間をデフォルトの5年から変更したい

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを設定する場合は、事前にRADIUSサーバーモードのserver trustpointコマンドをno形式で実行してローカルRADIUSサーバーが使用するトラストポイントから「local」を除外した後、無線LANコントローラーが使用するトラストポイントを設定すること。
たとえば、無線LANコントローラーでトラストポイント「wireless」を使用する場合は次のように設定する。

    awplus(config)# radius-server local ↓
    awplus(config-radsrv)# no server trustpoint local ↓
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       (None)
    awplus(config-radsrv)# server trustpoint wireless ↓
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       wireless
    awplus(config-radsrv)# exit ↓
    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)# trustpoint wireless ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- trustpoint（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
server trustpoint（RADIUSサーバーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G