[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# transform

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# transform <1-255> integrity HASHALG encryption ENCALG group DHGROUP`

`(config-isakmp-profile)# no transform <1-255>`

対象ISAKMPプロファイルで使用する暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズム、Diffie-Hellmanグループの組み合わせ（トランスフォーム）を優先度とともに追加する。
no形式で実行した場合は指定したトランスフォームを削除する。

### パラメーター

`<1-255>` | トランスフォームの優先度（1が最高、255が最低）
`integrity HASHALG` | ISAKMPメッセージの認証用ハッシュアルゴリズム。下記から選択する
| `sha1` | SHA1
| `sha256` | SHA256
| `sha512` | SHA512
`encryption ENCALG` | ISAKMPメッセージの暗号化アルゴリズム。下記から選択する
| `3des` | 3DES
| `aes128` | AES128
| `aes192` | AES192
| `aes256` | AES256
`group DHGROUP` | 鍵交換時に用いるDiffie-Hellman（Oakley）グループ。下記から選択する
| `2` | グループ2（1024ビットMODP）
| `5` | グループ5（1536ビットMODP）
| `14` | グループ14（2048ビットMODP）
| `15` | グループ15（3072ビットMODP）
| `16` | グループ16（4096ビットMODP）
| `18` | グループ18（8192ビットMODP）

### 使用例

■ カスタムISAKMPプロファイルlegacyに対し、暗号化/認証アルゴリズム/Diffie-Hellmanグループの組み合わせ（トランスフォーム）を2つ定義する。ここでは、第1候補をAES128/SHA1/Group2、第2候補を3DES/SHA1/Group2としている。

    awplus(config)# crypto isakmp profile legacy ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# transform 1 integrity sha1 encryption aes128 group 2 ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# transform 2 integrity sha1 encryption 3des group 2 ↓

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transform（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G