[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip protocols ospf

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip protocols ospf`

OSPFルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip protocols ospf ↓
    Routing Protocol is "ospf 0"
      Redistributing:
      Routing for Networks:
        172.16.10.0/24
        172.21.10.0/24
      Distance: (default is 110)

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

default-information originate（OSPFモード）
distance（OSPFモード）
redistribute（OSPFモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G