[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show pbr rules group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`> show pbr rules group NAME`

リンク監視グループの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | リンク監視グループ名

### 使用例

    awplus# show pbr rules group tunnelgroup ↓
    Group:                   tunnelgroup
      Member:                10
        Next-hop:            tunnel0
        Probe:               PROBE0
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     -
      Member:                20
        Next-hop:            tunnel1
        Probe:               PROBE1
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     -

### 関連コマンド

linkmon group（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G