[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth critical-mode enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth critical-mode enable`

対象無線ネットワークでAMFアプリケーションプロキシー有効時にMAC認証のクリティカルモードを有効にする。
AMFアプリケーションプロキシー無効時は無視される。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth critical-mode enable ↓

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth mode（無線ネットワークモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G