[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# arp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# arp [vrf VRFNAME] A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH [IFNAME]`

`(config)# no arp [vrf VRFNAME] A.B.C.D`

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。特定のVRFインスタンスでスタティックエントリーを登録・削除する場合に指定する
`A.B.C.D` | IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | 物理（MAC）アドレス
`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。VLAN上にスタティックエントリーを追加するときは必須

### 使用例

■ VLANインターフェース上にIPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.0.1配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd port1.0.1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- arp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G