[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# http webapi read-only-privilege

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: Web GUI / 準備

`(config)# http webapi read-only-privilege <1-15>`

`(config)# no http webapi read-only-privilege`

Web GUIへの閲覧専用アクセスが可能な権限レベルの最小値を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は15。

### パラメーター

`<1-15>` | 閲覧専用アクセス可能な最小権限レベル。初期値は15

### 使用例

■ 権限レベル7以上のユーザーにWeb GUIへの閲覧専用アクセスを許可する。

    awplus(config)# http webapi read-only-privilege 7 ↓

### 注意・補足事項

■ 変更操作をともなうWeb GUIアクセスにはつねに権限レベル15が必要であり、これは本コマンドでは変更できない。
■ 本コマンドを使用して権限レベル15未満のユーザーにWeb GUIアクセスを許可する場合は、Web GUIのバージョン2.10.0以降が必要。
■ 本コマンドを使用して権限レベル15未満のユーザーにWeb GUIアクセスを許可している場合、表示される項目はページごとに差分があります。権限レベル15未満のユーザーがアクセスしている際には適用ボタンや保存ボタンが押せるように見えても実際には設定関連は行えません。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- http webapi read-only-privilege（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service http（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G