[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#59: 無線LANコントローラー（GUI編）

無線LANコントローラーは、無線LANアクセスポイント（AP）を本製品から一括で設定、管理する機能です。
一元管理により無線LANの運用を効率化するだけでなく、管理下APの使用チャンネルや送信出力を周囲の環境変化に応じて自律的に調整するAWC（Autonomous Wave Control）によって電波干渉の影響を軽減します。
本設定例では、具体的な構成を例に、Web GUIから無線LANコントローラーの基本設定を行う手順を説明します。

> Note

> > 一部の設定はコマンドラインインターフェース（CLI）から行う必要があります。なお、CLIにはWeb GUIの「システム」＞「CLI」メニューからアクセスすることもできます。

> Note

> > Web GUIの画面はGUIバージョンによって異なる可能性があります。

## 構成

ここでは、以下の構成を例にします。
無線LANコントローラー配下のAPに同一のSSIDとセキュリティー設定を行うことでAP間のローミングを可能にし、またAWCによって管理下の各APにとって最適な送信出力とチャンネルを適用します。

表 1：ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP）
DNSサーバー | 10.100.100.100

表 2：無線LANコントローラー
管理IPアドレス（vlan1） | 192.168.1.1
NTPサーバー機能 | 有効
上位NTPサーバー | 10.110.110.1
ローカルRADIUSサーバー | 有効

表 3：アクセスポイント
番号 | 機種名 | IPアドレス（VLAN ID） | MACアドレス
1 | AT-TQ1402 | 192.168.1.101（1） | 001A.EB39.87C0
2 | AT-TQ5403 | 192.168.1.102（1） | 001A.EBA1.E0C7
3 | AT-TQ6602 | 192.168.1.103（1） | 88DC.9637.C8A0

表 4：無線ネットワーク
番号 | SSID | VLAN ID | セキュリティー設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
1 | Area1 | 1 | 1 | WPAエンタープライズ | WPA2 | CCMP(AES) | ローカルRADIUSサーバーにユーザーごとに登録

## 事前準備

### APの準備

無線LANコントローラーで無線管理を行うための準備として、無線LANアクセスポイント（AP）にIPアドレスを設定し、MACアドレスを確認します。各APにPCを接続してIPアドレスを変更し、MACアドレスを控えてください。
また、無線LANコントローラーの解説編で、APの機種、ファームウェアバージョンが無線コントローラーのサポート対象になっているかどうかも確認してください。

> Note

> > 無線AP単独でのIPアドレス設定、工場出荷状態への初期化については、各APのリファレンスマニュアルをご参照ください。

### ルーターの準備

本製品のWeb GUIにアクセスするため、本製品に対してIPアドレスの設定とWebサーバーの有効化を行います。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やファームウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。

1. LAN側インターフェースにIPアドレスを設定し、Webサーバー機能を有効化します。

       awplus(config)# interface vlan1 ↓
       awplus(config-if)# ip address 192.168.1.1/24 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# service http ↓

   > Note

   > > 起動時に、AMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、本製品には一時的なIPアドレス「192.168.1.1」が自動設定されます。また、Webサーバー機能も自動的に有効化されるため、本手順なしにWeb GUIにアクセスできます。詳細は「Web GUIを使用するための準備」をご参照ください。

2. Webブラウザー Chrome または Firefox で「192.168.1.1」にアクセスし、管理者のユーザー名、パスワードでログインします。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

本設定例では、NTPで自動設定する方法を使用します。

1. タイムゾーン（UTCからのオフセット）を設定します。NTPから得られる時刻情報はUTC（協定世界時）なので、必ずオフセットを指定してください。
   日本標準時（JST）はUTCより9時間進んでいるので、次のように設定します。
   本設定はコマンド入力が必要なため、「システム」＞「CLI」画面にアクセスして行います。

       awplus> enable ↓
       awplus# configure terminal ↓
       awplus(config)# clock timezone JST plus 09:00 ↓
       awplus(config)# end ↓

2. Web GUIの「システム」＞「日付と時刻」画面で「NTPの同期先を追加」をクリックします。

3. 「NTPの同期先を追加」ダイアログでNTPサーバーの設定を行います。
   「アドレス」にNTPサーバーのアドレスを入力、「種類」は「Server」を選択、「バージョン」は「4」を選択し、「適用」をクリックします。

## ルーターの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。
   本設定はコマンド入力が必要なため、「システム」＞「CLI」画面にアクセスして行います。
   RSTPを無効化するには、spanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       awplus> enable ↓
       awplus# configure terminal ↓
       awplus(config)# no spanning-tree rstp enable ↓

   この後もコマンド入力が必要な手順がありますので、「CLI」画面（タブ）は開いたままにしておくと便利です。
   これ以降、コマンド入力の説明箇所では、本手順で開いた「CLI」画面を引き続き使う前提でコマンドモードの移動などを記述します。
2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。
   「ネットワーク基本設定」＞「インターフェース管理」画面で「インターフェース追加」をクリックすると表示される「インターフェース追加」画面において、「インターフェース種別」から「PPPoE」を、「Ethernetインターフェース」から「eth1」を選択します。
   また、「ユーザー名」に「user@isp」、「パスワード」に「isppasswd」を入力し、「適用」をクリックします。

   > Note

   > > 以下の項目は自動で設定されます。
   > > - LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   > > - IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   > > - MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）

3. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   最初に内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   「セキュリティー」＞「エンティティー」画面で「ゾーン追加」をクリックしてください。

   ゾーン名「private」を入力し、「適用」をクリックします。

   作成されたゾーン「private」に以下の2つのネットワークを追加します。

   表 5：ネットワーク
   名称 | IPv4サブネットアドレス | インターフェース
   dhcp | 0.0.0.0/0 | vlan1
   lan | 192.168.1.0/24 | なし

   ゾーン「private」の「ネットワーク追加」をクリックしてください。

   ネットワーク「dhcp」を追加するには、「名称」に「dhcp」を入力し、「IPv4サブネットアドレス」の「サブネット追加」からIPアドレス「0.0.0.0/0」を入力します。また、インターフェース欄をクリックして「vlan1」を選択し、最後に「保存」をクリックします。
   同様にして、ネットワーク「lan」も追加してください。

4. 同じようにして外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   「セキュリティー」＞「エンティティー」画面で「ゾーン追加」をクリックして「ゾーン追加」画面を開き、ゾーン名「public」を入力して「適用」をクリックしてください。

   作成したゾーン「public」にネットワーク「wan」を追加します。IPv4サブネットアドレスは「0.0.0.0/0」、インターフェースは「ppp0」で設定します。
   本設定はコマンド入力が必要なため、「システム」＞「CLI」画面から行います。

       awplus(config)# zone public ↓
       awplus(config-zone)# network wan ↓
       awplus(config-network)# ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 ↓

   > Note

   > > Web GUIでは、「ネットワーク追加」でIPv4サブネットアドレスを追加する際、インターフェースとしてPPPインターフェースやトンネルインターフェースを指定することができません。

   続けて、作成したネットワーク「wan」にホスト「ppp0」を追加します。
   こちらもコマンド入力が必要なため、前の設定に続いて「システム」＞「CLI」画面から以下のコマンドを実行してください。

       awplus(config-network)# host ppp0 ↓
       awplus(config-host)# ip address dynamic interface ppp0 ↓
       awplus(config-host)# exit ↓
       awplus(config-network)# exit ↓
       awplus(config-zone)# exit ↓

   > Note

   > > Web GUIでは、「ホスト追加」でインターフェースとしてPPPインターフェースやトンネルインターフェースを指定することができません。

5. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   「セキュリティー」＞「アプリケーション」画面で「カスタムアプリケーション追加」をクリックします。

   「アプリケーション」に「dhcp」、「プロトコル」に「UDP」を入力し、候補から選択します。
   「宛先ポート（オプション）」の「ポート追加」からポート「67-68」を設定し、「適用」をクリックしてください。

6. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   ここでは次のルールを設定します。

   表 6：ファイアウォールルール
   ルール | アクション | アプリケーション | 送信元エンティティー | 宛先エンティティー | 説明
   10 | 許可 | dhcp | private.dhcp | private.dhcp | 内部でのDHCPによる通信を許可します
   20 | 許可 | any | private.lan | private.lan | 内部から内部への通信を許可します（ここでは本製品・無線AP間の通信）
   30 | 許可 | any | private | public | 内部から外部への通信を許可します
   40 | 許可 | dns | public.wan.ppp0 | public.wan | 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します

   > Note

   > > 無線LANコントローラーと管理下AP間の通信が遮断されないようにご注意ください。

   > Note

   > > Web GUI上ではエンティティーの区切り文字がピリオド（.）ではなくスラッシュ（/）になっています。
   > > たとえば、ルール50の宛先エンティティー「private.lan」は「private / lan」のように表示されますが、意味は同じです。

   「セキュリティー」＞「ファイアウォール」画面で「ルール追加」をクリックします。

   ルール10を追加するには、「アクション」に「許可」、「アプリケーション」に「dhcp」、「送信元エンティティー」に「private / dhcp」(ゾーン「private」のネットワーク「dhcp」)、「宛先エンティティー」に「private / dhcp」を選択し、「適用」をクリックします。
   同様にして残りのルール（20～40）も設定してください。

   > Note

   > > Web GUIでファイアウォールルールを設定する場合、ルール番号を指定できないため、必ずルール番号順に設定してください。

   ファイアウォールの設定が終わったら、「セキュリティー」＞「ファイアウォール」画面右上のスイッチをクリックしてファイアウォールを有効にしてください。

   > Note

   > > ファイアウォールを有効にするときは、事前にWeb GUIへのアクセスを許可するルールが設定されていることを確認してください。

7. NATルールを追加します。「セキュリティー」＞「NAT」画面の「ルール追加」をクリックしてください。

   「アクション」に「マスカレード」、「アプリケーション」に「any」、「送信元エンティティー」に「private」、「宛先エンティティー」に「public」を指定し、「保存」をクリックします。

   NATルールを設定したら、「セキュリティー」＞「NAT」画面右上のスイッチをクリックしてNATを有効にしてください。
8. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。
   「ネットワーク基本設定」＞「DNSクライアント」画面で「サーバー追加」をクリックし、表示された下記の画面でIPアドレスに「10.100.100.100」を入力し、「適用」をクリックしてください。

9. DNSリレー機能を有効にします。
   本設定はコマンド入力が必要なため、「システム」＞「CLI」画面から行います。

       awplus(config)# ip dns forwarding ↓

10. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。
    「ネットワーク基本設定」＞「スタティック経路」画面で「スタティック経路の追加」をクリックし、表示された下記の画面で「宛先ネットワーク」に「0.0.0.0/0」、「ゲートウェイ/インターフェース」に「ppp0」を指定し、「適用」をクリックします。

11. DHCPサーバー機能の設定を行います。
    「ネットワークサービス」＞「DHCPサーバー」画面で「新規DHCPプール」をクリックし、表示された下記の画面でDHCPプールを設定します。
    下記の表にしたがい「pool1」を設定してください。

    表 7：DHCPプール
    DHCPプール名 | ネットワーク | デフォルトゲートウェイ | リース時間 | IPアドレス範囲 | DNSサーバー
    開始 | 終了
    pool1 | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | 任意 | 192.168.1.201 | 192.168.1.210 | なし

    設定が終わったら、「ネットワークサービス」＞「DHCPサーバー」画面右上のスイッチをクリックして、DHCPサーバーを有効化してください。
12. APがWPAエンタープライズで使用するRADIUSサーバーとして、本製品のローカルRADIUSサーバーを設定します。
    「ネットワークサービス」＞「RADIUSサーバー」画面右上のスイッチをクリックして、RADIUSサーバーを有効化してください。
    各APをRADIUSクライアント（NAS）として登録します。
    「NAS」セクションの「NAS追加」をクリックしてください。

    NASを登録するには、「NAS」追加画面で下記の表のように設定し、「適用」をクリックします。

    表 8：NAS
    NAS | 共有パスワード
    192.168.1.101 | nas123456
    192.168.1.102 | nas123456
    192.168.1.103 | nas123456

    ここには示していませんが、上記の設定後、WPAエンタープライズの認証で使用するユーザーをローカルRADIUSサーバーに登録してください。
13. APが使用すべきRADIUSサーバーの設定を行います。
    「ネットワークサービス」＞「RADIUSクライアント」画面で「サーバー追加」をクリックします。

    「RADIUSサーバー」に「192.168.1.1」、「共有パスワード」に「nas123456」を指定し、「適用」をクリックします。

    次に、サーバーグループを追加します。
    「ネットワークサービス」＞「RADIUSクライアント」画面で「グループ追加」をクリックし、表示された下記の画面で「グループ」に「wpa4login」、「サーバー」に「192.168.1.1」を指定して、「適用」をクリックします。

14. ルーター自身を権威あるNTPサーバーとして動作させます。
    本設定はコマンド入力が必要なため、「システム」＞「CLI」画面から行います。

        awplus(config)# ntp master ↓

15. ここから、無線管理のセットアップを開始します。
    無線LANコントローラーの管理IPアドレス（APとの通信に使用するIPアドレス）を指定し、無線LANコントローラー機能を有効にします。
    「無線管理」＞「セットアップ」画面で「管理IPアドレス」から「192.168.1.1」を選択したのち、画面右上のスイッチをクリックして無線管理を有効化してください。

    次に、無線ネットワーク「1」を作成します。
    無線ネットワーク「1」のSSIDは「Area1」、セキュリティー方式はWPAエンタープライズとします。
    「無線管理」＞「セットアップ」画面で「ネットワーク」タブを選択し、右上の「ネットワーク追加」をクリックします。

    無線ネットワーク「1」を作成するには、以下のように設定して「保存」をクリックします。

    表 9：ネットワーク1
    SSID | Area1
    説明 | 任意
    ステータス | 通常
    トリガー | なし
    セキュリティー | WPAエンタープライズ
    ブロードキャストキー更新間隔 | 0
    RADIUS認証グループ | wpa4login
    RADIUSアカウンティンググループ | wpa4login
    ダイナミックVLAN | 無効
    事前認証 | 無効

16. 次に、APプロファイル「wprof1」を作成します。
    無線1（2.4GHz）と無線2（5GHz W52）のVAP「0」でネットワーク「1」を運用するものとします。
    「無線管理」＞「セットアップ」画面で「アクセスポイント」タブをクリックし、「プロファイル追加」をクリックしてください。

    「一般」タブでは以下のように設定します。

    表 10：APプロファイル 一般
    名前 | モデル | 無線1 | 無線2
    wprof1 | AT-TQ1402 | 無効 | Area1 | 無効 | Area1
    wprof2 | AT-TQ5503 | 無効 | Area1 - Channel Blanket OFF | 無効 | Area1 - Channel Blanket OFF
    wprof3 | AT-TQ6602 | 無効 | Area1 - Channel Blanket OFF | 無効 | Area1 - Channel Blanket OFF

    上記のとおり設定したら、「適用」をクリックします。
    同様にして、APプロファイル「wprof2」、「wprof3」も追加してください。
17. AP「1」「2」「3」を登録します。
    本設定例では、手動でアクセスポイントを追加します。
    自動セットアップ機能を利用する場合は、「Web GUI」/「無線管理」の「セットアップ / スタート / 自動セットアップ」をご参照ください。
    「無線管理」＞「セットアップ」画面で「アクセスポイント」タブをクリックし、「アクセスポイント追加」ををクリックしてください。
    それぞれ以下のように設定し、「適用」をクリックして各APを追加してください。

    表 11：アクセスポイント
    アクセスポイント | 名前 | MACアドレス | IPアドレス | プロファイル
    1 | wap1 | 001A.EB39.87C0 | 192.168.1.101 | wprof1
    2 | wap2 | 001A.EBA1.E0C7 | 192.168.1.102 | wprof1
    3 | wap3 | 88DC.9637.C8A0 | 192.168.1.103 | wprof1

18. AWC機能を有効にします。Web GUIの左メニューから「Visa Manager mini」＞「無線管理」＞「AWC管理」をクリックします。

    初期設定ではAWCの計算開始は毎日 15:00、計算結果適用は毎日 03:00 に設定されています。
    「AWC管理」画面を開くと、その時点で初期設定がコンフィグレーションに反映されます。

    > Note

    > > AWC機能はセル型の無線バンドのみ対象となります。

    > Note

    > > GUIから自動設定されるAWCスケジュールの初期設定は、AWC計算結果を適用するためのタスクが「1000」、AWC計算を実行するためのタスクが「1001」としてRunning-config上に自動登録されます。AWC機能を使用しない場合は、「計算タスク編集」を選択し、「AWC 計算」ダイアログから「状態」を「無効」にしてください。

19. ルーターへの設定は以上です。

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。
各機器のGUI画面右上「保存」を押すと、保存できます。

## 備考

無線LANコントローラーでは下記のステータスを確認できます。

### 管理下APのステータス確認

登録したAPのステータスは、「無線管理」＞「監視」画面で確認できます。

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G